0.DAKVENTILATOR

Fabrikaat: ST Fans

Type: DVS

Constructie: Achterovergebogen waaier

Debiet (m3/h):

Opvoerhoogte (Pa):

Toerental (omw./min):

Regelbaar

Materiaal:
-     waaier: bouwgrootte 355 kunststof Polyamide PA. bouwgrootte 400-700 aluminium
-     omkasting: zeewaterbestendig aluminium
-     bodemplaat: staal verzinkt

Aandrijving:
-     wijze: direct gedreven AC buitenpool motor

Elektromotor:
-     aansluitspanning (V): bouwgr.190-500 Code E 1~230V bgr.355-710 D 3~400V 50 Hz
-     motorbeveiliging geïntegreerde thermocontacten tot bouwgrootte 311, vanaf bouwgrootte 355 extern aan te sluiten op een thermische beveiliging.
-     opgenomen vermogen (W):

Toebehoren:
-     dakopstand
-     geluiddempende dakopstand
-     aansluitplaat
-     doorvoerkoker
-     terugslagklep
-     werkschakelaar
-     toerenregeling

.01    LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIE

Dakventilator